[bookmark: _GoBack]移动护理系统服务详细需求

[bookmark: _Toc17259]一、移动护理系统功能
	序号
	指标项
	
	指标要求
	备注

	1. 
	总体要求
	离线支持
	临床护理人员工作繁忙，移动护理系统使用过程中，应快速、高效，不应出现阻碍护理操作的情况，要求移动护理系统对无线网络的适应性强，在信号死角或偶发性无线信号弱的情况下，可支持离线操作（离线登录、离线体征录入、离线文书书写、离线医嘱执行等）,在无线网络恢复后，后台自动进行业务数据及字典数据同步。
	

	2. 
	
	医嘱执行流程配置
	针对各类医嘱的执行流程，提供图形化流程引擎配置，包括对输液医嘱执行、口服药执行、检验医嘱执行、输血医嘱执行、病区配药、药品接收、患者交接转运等流程的图形化配置。
	

	3. 
	患者信息查询
	全科患者
	显示全科患者及患者相关信息。
	

	4. 
	
	患者详细信息
	显示患者详细信息
	

	5. 
	
	
	显示患者最近3次体征信息
	

	6. 
	
	
	显示患者最近评估结果
	

	7. 
	
	分类患者
	可维护为与电脑端病区护理白板联动，自动同步显示电脑端的各分类患者
	

	8. 
	
	
	支持显示满页打印患者
	

	9. 
	
	
	支持显示过敏患者
	

	10. 
	
	
	支持显示发烧患者
	

	11. 
	
	
	支持显示皮试患者
	

	12. 
	
	
	支持显示高危患者：跌倒高危患者；压疮高危患者；滑管高危患者等
	

	13. 
	
	
	支持显示一级、二级、三级、特级护理患者
	

	14. 
	
	
	支持显示出院、入院、转科患者
	

	15. 
	
	
	支持显示我的关注患者（责任床位患者，加关注患者）
	

	16. 
	医疗数据查询
	医嘱查看
	查询患者各类医嘱查询
	

	17. 
	
	检查结果
	查询检查报告
	

	18. 
	
	检验结果
	查询检验结果
	

	19. 
	医生病历
	查看患者医生病历，包括入院记录、病程记录、知情文件、其他记录等。
	

	20. 
	护理病历
	查看患者护理病历，包括护理记录单和护理评估记录等。
	

	21. 
	智能提醒
	任务提醒
	支持自定义设置病区提醒事件和用户提醒事件，支持自定义设置的属性有：提醒时间、提醒类型、提醒内容、患者等
	

	22. 
	
	提醒内容
	医嘱执行提醒；
	

	23. 
	
	
	待评估提醒。
	

	24. 
	
	
	需要及时完成的文书提醒。
	

	25. 
	
	
	需要及时处理的质控问题提醒。
	

	26. 
	
	
	测血糖提醒。
	

	27. 
	
	
	测身高、体重提醒。
	

	28. 
	
	
	巡视提醒。
	

	29. 
	
	
	高危用药提醒
	

	30. 
	
	
	执行超时提示：系统能对超过计划执行时间2小时（具体时间可以根据医院管理要求配置）的任务、医嘱记录进行智能提示
	

	31. 
	生命体征管理
	生命体征录入
	按当前时点“待测患者”（每时点待测患者各科自定义），或关注患者（管床患者）等条件筛选显示患者，并支持体征床边快速录入
	

	32. 
	
	
	录入结果回写到“体温单”；
	

	33. 
	
	体征批量录入
	支持生命体征表格式批量录入，显示当前时段所有待测患者，通过表格式批量录入体征信息。
	

	34. 
	出入量管理
	护士端
	在全科患者或关注患者（管床）中选择患者（或扫描腕带），录入出入量，支持所有自定义出入量项目的录入，录入时需自动显示汇总量，可选择将异常出入量写到交班表。
	支持语音录入

	35. 
	
	
	出入量录入结果可回写到“护理记录单”、“体温单”。
	

	36. 
	
	
	可单独对每种出量定义是否需同时录入“颜色”或“性状”。
	

	37. 
	
	
	对于不需要计入总量的出入量，可以标记为不计入总量。
	

	38. 
	
	患者端
	病人端录入，在公众号住院服务做一个小程序，患者自行录入出入量，（已有其他医院实现），患者直接输入具体情况，统计结果直接汇总到护理记录/体温单
	需对接微信公众号

	39. 
	护理文书书写
	护理文书书写
	支持各类护理文书书写。包括：首次护理记录单、护理病历、护理风险评估单、宣教单等，包括首次文书的新建、书写等。
	

	40. 
	
	
	支持床边宣教及宣教录入。
	

	41. 
	
	
	护理风险评估结果高危的可选择写入“护理记录单”等。
	

	42. 
	
	
	支持护理文书书写离线书写。
	

	43. 
	输液医嘱执行
	执行核对
	扫描患者的腕带和医嘱条码完成执行核对
	

	44. 
	
	
	核对医嘱的用药时间是否正确
	

	45. 
	
	
	核对医嘱的用药对象是否正确
	

	46. 
	
	
	核对患者的在院状态（是否在院）
	

	47. 
	
	
	查询患者的待执行医嘱
	

	48. 
	
	
	核对失败提供声音、振动等报警
	

	49. 
	
	
	高危用药提醒
	

	50. 
	
	医嘱执行
	录入滴速
	

	51. 
	
	
	穿刺执行
	

	52. 
	
	
	续瓶执行
	

	53. 
	
	
	支持多路输液
	

	54. 
	
	
	暂停执行
	

	55. 
	
	
	恢复执行
	

	56. 
	
	
	取消执行
	

	57. 
	
	
	结束执行
	

	58. 
	
	
	对于药物依赖性抗生素，如果护士提前执行医嘱，有提示警示声音和提示内容，确定是否现在执行。后台可以统计执行间隔时间。该功能需与药学部系统对接。
	

	59. 
	
	
	支持科室基数药物的先执行，后再签收。
	

	60. 
	
	医嘱关联
	执行信息可以选择性回写至患者的“护理记录单”
	包括普通文书系统和血透系统、重症监护系统

	61. 
	口服药执行
	病区收药
	病区按配送批次接收药品，并记录接收批次、批次实际药品总数、接收人、接收时间
	登记执行后显示已登记的详细列表，供再次核查

	62. 
	
	执行核对
	扫描患者的腕带和医嘱条码完成执行核对
	

	63. 
	
	
	核对医嘱的用药时间是否正确
	

	64. 
	
	
	核对医嘱的用药对象是否正确
	

	65. 
	
	
	核对患者的在院状态（是否在院）
	

	66. 
	
	
	查询患者的待执行医嘱
	

	67. 
	
	
	核对失败提供声音、振动等报警
	

	68. 
	
	
	高危用药提醒
	

	69. 
	
	批量执行
	支持能够扫描腕带后进行批量多次扫描口服药品条码执行或点选进行批量执行
	

	70. 
	治疗类项目执行
	执行核对
	核对医嘱的名称、用药对象、用药时间等
	登记执行后显示已登记的详细列表，供再次核查

	71. 
	
	批量执行
	支持能够扫描腕带后进行批量多次扫描医嘱条码执行或点选进行批量执行；支持手工登记
	

	72. 
	检验医嘱执行（含检验、病理等）
	采集核对
	扫描患者的腕带和医嘱条码完成执行核对
	
登记执行后显示已登记的详细列表，供再次核查

	73. 
	
	采集记录
	实时提交标本采集时间、采集人给LIS系统
	

	74. 
	
	打包
	支持标本打包
	

	75. 
	
	输送收取
	与HIS、LIS对接，可执行检验标本的收取
	

	76. 
	检查闭环管理
	检查闭环
	输送人员扫描患者手腕带和检查医嘱进行核对，登记送检时间、到达时间、返回时间，形成闭环。
	

	77. 
	输血医嘱执行
	签收
	支持血袋病区签收记录（双签）；
	

	78. 
	
	
	记录血袋签收的时间、操作护士（双人）；
	

	79. 
	
	执行
	支持病区血袋执行记录（双签），并支持夜间双人执行情况；
	

	80. 
	
	
	支持输血巡回记录信息；
	

	81. 
	
	
	支持输血结束记录；
	

	82. 
	
	
	支持核对患者ABO血型、RH血型；
	

	83. 
	
	记录单
	记录PDA的执行，自动生成输血核对记录单。输血执行登记信息直接回写到“护理记录单”。
	

	84. 
	皮试医嘱闭环管理
	执行皮试医嘱
	皮试扫码核对和执行登记，支持条形码和二维码，自动校验患者身份信息和药品信息，用药信息错误时自动弹出提醒并禁止执行。支持回填皮试结果信息。
	

	85. 
	
	皮试结果记录
	记录阴性、阳性等皮试结果信息。
	

	86. 
	病区配药
	配药
	核对医嘱信息，记录配药人和配药时间
	

	87. 
	
	审核
	核对医嘱信息，记录审核人和审核时间
	

	88. 
	药品接收
	药品接收
	支持病历药品接收，记录时间及接收人。
	

	89. 
	护士巡回管理
	普通巡回
	支持护士扫描患者腕带完成护理巡回记录
	

	90. 
	
	
	记录巡回人、巡回时间、巡回患者等信息
	

	91. 
	
	
	支持按护理级别生成巡视提醒
	

	92. 
	
	
	夜间支持按病房巡视，扫病房二维码生成全病房患者巡视记录
	

	93. 
	
	
	支持巡回记录可以选择性写入护理记录单中
	

	94. 
	
	输液巡回
	按医嘱执行要求，对执行过程进行巡视
	

	95. 
	患者交接转运
	病区手术患者一览
	支持查询本病区患者的手术安排信息, 手术安排信息包含：患者姓名、床号、手术名称、手术时间、室间、台次、手术医生等, 支持手术交接状态的显示
	

	96. 
	
	手术交接
	支持病区、手术室、复苏室、ICU科室对手术患者的交接过程闭环记录。
	

	97. 
	
	交接记录
	交接记录同步生成交接记录单，交接节点同步至护理记录单
	

	98. 
	物资耗材管理
	物资耗材管理
	可收费耗材使用后扫码计费，实现“用后即计”
	避免重复收费或漏收费

	99. 
	全科医嘱查询
	执行单查询
	按输液卡、长期口服药、长期注射单、长期治疗单、临时单等（输液卡、口服类、治疗类、静脉类、非静脉类、检验类）查询执行医嘱完成情况，可以查看单个患者的执行单完成情况，包括未执行、执行中、已完成等不同状态的执行单查询，对执行中的记录可以查看执行详情，对已执行的记录可以查看执行人及执行时间。
	

	100. 
	通知公告
	通知公告
	查看医院、科室等发布的通知与公告。
	

	101. 
	
	危急值
	检验结果值为时，相关人员的操作界面将自动弹出警告信息，要求相关的人员进行处置。危急值提醒、接收、处理时间节点内容自动生成“危急值记录”，形成闭关，记录单可导出。
	

	102. 
	
	宣教
	实现PDA推送健康宣教内容至患者手机，针对已关注我们医院公众号的患者。
	

	103. 
	
	系统可靠性
	移动护理信息管理系统数据库支持群集部署，数据库服务器故障可实现自动切换，一台服务器故障不影响系统正常使用。
	

	104. 
	
	
	移动护理系统中间层应用服务器支持多台部署，要求实现自主负载均衡，该功能不依赖于任何第三方硬件或软件，由移动护理信息管理系统自身实现，在一台中间层服务器故障的情况下，移动护理信息管理系统前端程序在不需要退出程序的情况下，自动转移到其它正常的中间层服务器中使用。
	

	105. 
	护理系统接口
	移动护理PDA系统需与院内临床护理系统、血液净化系统、ICU重症监护系统等紧密集成，实现文书书写、护理决策等功能，本项目建设需要包含院内临床护理系统、ICU重症监护系统所有接口工作内容，在建设期间所产生的接口费用由成交供应商承担。
	


[bookmark: _Toc10209]二、PDA设备配置参数（≥71台）
	[bookmark: _Hlk117775110]参数类型
	指标项目
	技术参数要求

	硬件参数
	CPU处理器平台
	八核处理器及以上，频率≥2.0GHz ;

	
	存储器
	RAM：≥4GB，

	
	
	ROM：≥64GB 

	
	操作系统
	≥Android 11； 

	
	触摸屏
	屏幕大小：≥5.7寸屏幕，支持戴手套/带水触摸
分辨率支持：≥720×1440。

	
	WIFI
	支持 802.11a/b/g/n/ac 协议，2.4G/5G 双频

	
	蓝牙
	蓝牙5.0或以上

	
	通信制式
	支持4G 全网通,向下兼容3G、2G网络，支持无线WIFI；

	
	音频
	需内置双麦克，高语音交互质量
支持1.5W高音质喇叭，声音细腻清晰

	
	摄像头
	前置摄像头：≥500万像素；
后置摄像头：≥1300万像素

	
	
	支持变焦、自动对焦

	
	手电筒
	支持手电筒功能

	
	条码扫描
	可读取国际通用一维条码和二维条码
同时支持左右两侧实体扫描按键及屏幕虚拟扫描按键扫描

	
	定位
	支持高GPS，A-GPS、北斗和GLONASS定位

	
	防护等级
	IP67防护等级

	
	
	可承受 1.5m 高处到地面的多次跌落

	
	振动
	1) 整机能有明显的振动
2) 整机振动均匀，无异常响声；

	
	电池
	≥5000mAh或以上锂电池

	
	传感器
	支持距离感应、光线感应和加速度感应

	认证
	资质认证
	CCC认证

	
	
	无线电发射设备型号核准证书

	
	
	电信设备进网许可证

	
	
	投标产品选用医疗专用白色材料的外壳，提供酒精、次氯酸钠、过氧化氢、异丙醇、聚维酮碘、麦瑞斯表面消毒剂擦拭检测报告

	
	
	医疗耐菌认证,材料符合JISZ2801抗菌标准，可耐受大肠杆菌和金黄色葡萄球菌

	
	
	投标产品需提供盐雾检测报告，检测依据标准符合GB/T 2423.17-2008 电工电子产品基本环境试验 第2部分：试验方法试验 Ka：盐雾

	
	
	



